**SJEKKLISTE FOR VASKEDEKONTAMINATOR (INSTRUMENTVASKEMASKIN)**

Listen skal oppbevares på desinfeksjonsrommet i ett år. Signer for utført kontroll.

**Daglig kontroll:**

* Maskiner som ikke er i daglig bruk: Kjør tom maskin en gang daglig
	+ Avdelinger som ikke har daglig drift eller periodisk er stengt (f.eks. helg, ferie, høytid)
		- Kjør tom maskin før utstyr settes inn i maskinen
* Kontroller at maskin og bunnsilen er ren, rengjør ved behov
	+ Fjern evt. løse deler etc. som ligger på kanten av bunnsilen **før** den løftes opp

**Ukentlig kontroll hver \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (definer ukedag)**

* Kontroller at spylearmene roterer fritt (ikke subber) og er stabile
	+ Se at dysene er åpne
	+ Ta ut spylearmer, skyll gjennom og kontroller for skader
* Rist litt i spylearmene for å sjekke for løse deler inni
	+ Meld funn til teknisk ansvarlig
* Sjekk at maskinen bruker rengjørings- og tørremiddel ved å merke kannen
	+ Sett strek for nivå og påfør dato (dd mm åååå)
* Rengjør døråpning
* Rengjør kammer for rengjørings- og tørremiddel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Seksjon/enhet:**  | **Maskinens IDnr:** | **År:** |
| Signer i ruten nedenfor etter kontroll. |
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Ukentlig kontroll |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Feil/mangler meldes til teknisk ansvarlig (vaktmester)**